乙胺 MSDS说明书

乙胺化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 乙胺
化学品英文名称： | ethylamine
中文名称2： | 氨基乙烷
英文名称2： | aminoethane
技术说明书编码： | 95
CAS No.： | 1975-4-7
分子式： | C2H7N
分子量： | 45.08

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
乙胺 75-04-7

第三部分：危险性概述

健康危害： | 接触乙胺蒸气可产生眼部刺激、角膜损伤和上呼吸道刺激。液体溅入眼内，可致严重灼伤；皮肤接触可致灼伤。
燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 18(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | OSHA 10ppm,18mg/m3; ACGIH 5ppm,9.2mg/m3[皮]
TLVWN： | ACGIH 15ppm,27.6mg/m3[皮]
监测方法： | 溶剂解吸－气相色谱法；重氮盐比色法
工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色、有强烈氨味的液体或气体。
熔点(℃)： | -80.9
沸点(℃)： | 16.6
相对密度(水=1)： | 0.7
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.56
饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(20℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 1711.7
临界温度(℃)： | 183
临界压力(MPa)： | 5.62
辛醇/水分配系数的对数值： | <-0.08
闪点(℃)： | <-17.8
引燃温度(℃)： | 385
爆炸上限%(V/V)： | 14
爆炸下限%(V/V)： | 3.5
溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚等。
主要用途： | 用于染料合成及作萃取剂、乳化剂、医药原料、试剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强酸。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：400 mg/kg(大鼠经口)；390 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料
刺激性： | 家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 21046
UN编号： | 1036
包装类别： | O52
包装方法： | 钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体；车间空气中乙胺卫生标准 (GB 16214-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。