三甲基硼 MSDS说明书

三甲基硼化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 三甲基硼
化学品英文名称： | trimethyl boron
中文名称2： | 甲基硼
英文名称2： | trimethyl borane
技术说明书编码： | 1420
CAS No.： | 593-90-8
分子式： | C3H9B
分子量： | 55.99

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
三甲基硼 593-90-8

第三部分：危险性概述

健康危害： | 无资料。
燃爆危险： | 本品属自燃物品，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： |
眼睛接触： |
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇氧气、空气均会引起自燃而爆炸。遇火种、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硼。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水和泡沫灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。如无危险，就地燃烧，同时喷雾状水使周围冷却，以防其它可燃物着火。或用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制订标准
TLVWN： | 未制订标准
工程控制： | 密闭操作，注意通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴乳胶手套。
其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 具自燃性的无色气体。
熔点(℃)： | -161.5
沸点(℃)： | -20
相对密度(水=1)： | 0.63(-100℃)
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.48
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。
主要用途： | 用于有机合成。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、卤素。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 42028
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.2 类自燃物品。