二氯二氟甲烷 MSDS说明书

二氯二氟甲烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 二氯二氟甲烷
化学品英文名称： | dichlorodifluoromethane
中文名称2： | 氟里昂-12
英文名称2： | Freon-12
技术说明书编码： | 37
CAS No.： | 75-71-8
分子式： | CCl2F2
分子量： | 120.92

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
二氯二氟甲烷 ≥99.0％ 75-71-8

第三部分：危险性概述

健康危害： | 是一种对心脏毒作用强烈而又迅速的物质。能引起动物心律不齐、室性心动过速、心动过缓、房室传导阻滞、急性心力衰竭、血压降低等心血管系统的改变。国外有大量吸入引起致命性心律紊乱、虚脱、心动骤停而死亡的病例报道。
环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染，对大气臭氧层有极强破坏力。
燃爆危险： | 本品不燃。

第四部分：急救措施

皮肤接触： |
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 不燃。受高热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。
灭火方法： | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱金属、碱土金属接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱金属、碱土金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 3000
TLVTN： | OSHA 1000ppm,4950mg/m3; ACGIH 1000ppm,4950mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿一般作业防护服。
手防护： | 戴一般作业防护手套。
其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量≥99.0％。
外观与性状： | 无色无臭气体。
熔点(℃)： | -158
沸点(℃)： | -29.8
相对密度(水=1)： | 1.46(-30℃)
相对蒸气密度(空气=1)： | 4.2
饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(16.1℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 111.5
临界压力(MPa)： | 4.01
辛醇/水分配系数的对数值： | 2.16
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 不溶于水，溶于醇、醚。
主要用途： | 用作致冷剂、气溶杀虫药发射剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、碱金属、碱土金属、铝。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，对大气臭氧层有极强破坏力。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 22045
UN编号： | 1028
包装类别： | O53
包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、碱金属、碱土金属、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。