光气 MSDS说明书

光气化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 光气
化学品英文名称： | Phosgene
中文名称2： | 碳酰氯
英文名称2： | carbonyl chloride
技术说明书编码： | 44
CAS No.： | 75-44-5
分子式： | COCl2
分子量： | 98.92

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
光气 75-44-5

第三部分：危险性概述

健康危害： | 主要损害呼吸道，导致化学性支气管炎、肺炎、肺水肿。 急性中毒：轻度中毒，患者有流泪、畏光、咽部不适、咳嗽、胸闷等；中度中毒，除上述症状加重外，患者出现轻度呼吸困难、轻度紫绀；重度中毒出现肺水肿或成人呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量泡沫痰、呼吸窘迫、明显紫绀。肺水肿发生前有一段时间的症状缓解期(一般 1～24小时)。可并发纵隔及皮下气肿。
环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险： | 本品不燃，高毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 不燃。化学反应活性较高，遇水后有强烈腐蚀性。
有害燃烧产物： | 氯化氢。
灭火方法： | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。万一有光气漏逸，微量时可用水蒸气冲散，较大时，可用液氨喷雾冲洗。灭火剂：雾状水、干粉、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。采用隔离式操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与醇类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 用特殊规定的容器盛装、储存，并配稀碱、稀氨喷淋吸收装置。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与醇类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 0.5(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5
TLVTN： | ACGIH 0.1ppm,0.4mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 紫外分光光度法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。采用隔离式操作。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 正常作业时，应该佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 纯品为无色有特殊气味的气体，低温时为黄绿色液体。
熔点(℃)： | -118
沸点(℃)： | 8.3
相对密度(水=1)： | 1.37
相对蒸气密度(空气=1)： | 3.5
饱和蒸气压(kPa)： | 202.65(27.3℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 182
临界压力(MPa)： | 5.67
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 微溶于水，溶于芳烃、苯、四氯化碳、氯仿、乙酸等多数有机溶剂。
主要用途： | 用于有机合成，制造染料、橡胶、农药和塑料等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 水、醇类、碱类。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：1400mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对空气、水环境及水源的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 23038
UN编号： | 1076
包装类别： | O52
包装方法： | 钢质气瓶。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与醇类、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第二类 A级有机剧毒品。其它法规：光气及光气化产品生产安全规程 (LD31-