乙醛 MSDS说明书

乙醛化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 乙醛
化学品英文名称： | acetaldehyde
中文名称2： | 醋醛
英文名称2： | acetic aldehyde
技术说明书编码： | 398
CAS No.： | 75-07-0
分子式： | C2H4O
分子量： | 44.05

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
乙醛 75-07-0

第三部分：危险性概述

健康危害： | 低浓度引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎。高浓度吸入尚有麻醉作用。表现有头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、腹泻、蛋白尿肝和心肌脂肪性变。可致死。误服出现胃肠道刺激症状、麻醉作用及心、肝、肾损害。对皮肤有致敏性。反复接触蒸气引起皮炎、结膜炎。 慢性中毒：类似酒精中毒。表现有体重减轻、贫血、谵妄、视听幻觉、智力丧失和精神障碍。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 极易燃，甚至在低温下的蒸气也能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温、氧化剂、易燃物、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、胺类、醇、酮、酐、酚等有燃烧爆炸危险。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。受热可能发生剧烈的聚合反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法： | 遇到大火，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 5
TLVTN： | OSHA 200ppm; ACGIH 100ppm,180mg/m3
TLVWN： | ACGIH 150ppm, 270mg/m3
监测方法： | 溶剂解吸－气相色谱法
工程控制： | 密闭操作，全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防静电工作服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色液体，有强烈的刺激臭味。
熔点(℃)： | -123.5
沸点(℃)： | 20.8
相对密度(水=1)： | 0.78
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.52
饱和蒸气压(kPa)： | 98.64(20℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 188
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 0.63
闪点(℃)： | -39
引燃温度(℃)： | 140
爆炸上限%(V/V)： | 57
爆炸下限%(V/V)： | 4
溶解性： | 溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。
主要用途： | 用于制造醋酸、醋酐和合成树脂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强酸、强氧化剂、强还原剂、强碱、卤素、氧。
避免接触的条件： | 空气、受热。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：1930 mg/kg(大鼠经口) LC50：37000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)
刺激性： | 家兔经眼：40mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用焚烧法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 31022
UN编号： | 1089
包装类别： | O51
包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；罐车（充装系数0.626吨/立方米）。
运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。