二氧化钍 MSDS说明书

二氧化钍化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 二氧化钍
化学品英文名称： | thorium dioxide
中文名称2： | 氧化钍
英文名称2： | thorum oxide
技术说明书编码： | 2294
CAS No.： | 1314-20-1
分子式： | ThO2
分子量： | 264.05

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
二氧化钍 1314-20-1

第三部分：危险性概述

健康危害： | 其职业危害主要是放射性损伤。二氧化钍造影剂可造成人体远期损害：再生障碍性贫血，神经系统、肝、脾、甲状腺的损害，机体免疫能力下降及致癌作用等。
环境危害： | 对环境有危害。
燃爆危险： | 本品不燃，具放射性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 未有特殊的燃烧爆炸特性。具有放射性。
有害燃烧产物： | 自然分解产物未知。
灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防辐射服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，防辐射。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，戴抗辐射手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.05(Th)(mg/m3)
TLVTN： | 未制定标准
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 严加密闭，防辐射。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 一般不需特殊防护。
手防护： | 戴抗辐射手套。
其他防护： | 工作时不得进食、饮水或吸烟。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 白色结晶粉末。
熔点(℃)： | 3390
沸点(℃)： | 4400
相对密度(水=1)： | 9.7
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 不溶于水、碱，溶于酸。
主要用途： | 用于制造白热纱罩、无硅光学玻璃、催化剂、钨钍合金及用于电子学研究。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：1000 mg/kg(大鼠静脉) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，不要让该物质进入环境。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。