灭多虫 MSDS说明书

灭多虫化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 灭多虫
化学品英文名称： | Methomyl
中文名称2： | 万灵
技术说明书编码： | 1275
CAS No.： | 16752-77-5
分子式： | C5H10N2O2S
分子量： | 162.23

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
灭多虫 16752-77-5

第三部分：危险性概述

健康危害： | 主要出现胆碱能的危象。主要症状包括流涎、流泪、视力模糊、震颤、惊厥、精神错乱、昏迷、恶心、呕吐、腹泻、腹痛，最后呼吸衰竭而死亡。
环境危害： | 对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃，高毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氧化硫。
灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | ACGIH 2.5mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 白色晶状固体，略具有硫磺的气味。
熔点(℃)： | 78~79
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 1.29
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 溶于水。
主要用途： | 作农药用。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、碱类。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：10 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染，对鱼类、蜜蜂和鸟类应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 61888
UN编号： | 2771
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱；塑料瓶、两层塑料袋或两层牛皮纸袋（内或外套以塑料袋）外瓦楞纸箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质属第四类 B级有机剧毒品。