2,4,6-三硝基甲苯(干的或含水<30％) MSDS说明书

2,4,6-三硝基甲苯(干的或含水<30％)化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 2,4,6-三硝基甲苯(干的或含水<30％)
化学品英文名称： | 2,4,6-trinitrotoluene (dry or wetted with less than30％water,by water)
中文名称2： | 梯恩梯
英文名称2： | TNT
技术说明书编码： | 7
CAS No.： | 118-96-7
分子式： | C7H5N3O6
分子量： | 227.13

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
2,4,6-三硝基甲苯(干的或含水<30％) 118-96-7

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品的主要损害为长期接触一定浓度引起肝脏损害及眼晶状体改变。大量接触主要影响血液及肝脏，现较少见。 急性中毒：短期大量皮肤接触、吸入、口服者，可出现高铁血红蛋白血症；肝脏损害较明显，严重者可发生亚急性肝坏死。 慢性中毒：长期接触(皮肤、吸入)可发生中毒性肝病，重者有肝硬变；中毒性白内障。患者常伴有神经衰弱综合征及消化系统症状。偶有贫血、血细胞减少或肾损害。 长期接触可出现“TNT”面容：面部苍白，口唇、耳廓紫绀等。
燃爆危险： | 本品属爆炸品，易燃，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。少量或薄层物料在广阔的空间中燃烧可不起爆。大量堆积或在密闭容器中燃烧，有可能由燃烧转变为爆轰。遇碱生成不安定的爆炸物。该物质不导电，在粉碎时易产生静电积累。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
灭火方法： | 消防人员须在有防爆掩蔽处操作。用大量水灭火。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。避免震动、撞击和摩擦。小量泄漏：使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用水润湿，然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[皮](mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5
TLVTN： | ACGIH 0.5mg/m3[皮]
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 气相色谱法；乙醇－碱分光光度法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。
身体防护： | 穿紧袖工作服，长筒胶鞋。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 白色或黄色针状结晶，无臭，有吸湿性。
熔点(℃)： | 81.8
沸点(℃)： | 280(爆炸)
相对密度(水=1)： | 1.65
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 0.01(82℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 3430.5
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 不溶于水，微溶于乙醇，溶于苯、芳烃、丙酮。
主要用途： | 用于制造染料、医药、炸药，也作试剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、酸类、碱类。
避免接触的条件： | 受热。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：795 mg/kg(大鼠经口)；660 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料
刺激性： | 家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 11035
UN编号： | 209
包装类别： | O52
包装方法： | 装入四层坚韧的厚纸袋、一层塑料袋或一层纸袋内，袋口捆紧后，再装入坚固木箱或坚韧的麻袋、复合塑料编织袋中。
运输注意事项： | 凭到达地公安机关的运输证托运。本品铁路运输时限使用停止制动作用的棚车运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其它车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第1 类爆炸品。