氯甲烷 MSDS说明书

氯甲烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 氯甲烷
化学品英文名称： | chloromethane
中文名称2： | 甲基氯
英文名称2： | methyl chloride
技术说明书编码： | 62
CAS No.： | 74-87-3
分子式： | CH3Cl
分子量： | 50.49

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
氯甲烷 ≥99％ 74-87-3

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品有刺激和麻醉作用，严重损伤中枢神经系统，亦能损害肝、肾和睾丸。 急性中毒：轻度者有头痛、眩晕、恶心、呕吐、视力模糊、步态蹒跚、精神错乱等。严重中毒时，可出现谵妄、躁动、抽搐、震颤、视力障碍、昏迷，呼气中有酮体味。尿中检出甲酸盐和酮体有助于诊断。皮肤接触可因氯甲烷在体表迅速蒸发而致冻伤。 慢性影响：低浓度长期接触，可发生困倦、嗜睡、头痛、感觉异常、情绪不稳等症状，较重者有步态蹒跚、视力障碍及震颤等症状。
环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险： | 本品易燃，有毒，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火花或高热能引起爆炸，并生成光气。接触铝及其合金能生成自燃性的铝化合物。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 40(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 5
TLVTN： | OSHA 100ppm,207mg/m3; ACGIH 50ppm,103mg/m3[皮]
TLVWN： | ACGIH 100ppm,207mg/m3[皮]
监测方法： | 气相色谱法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴正压自给式呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿透气型防毒服。
手防护： | 戴防化学品手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量≥99％。
外观与性状： | 无色气体，有醚样的微甜气味。
熔点(℃)： | -97.7
沸点(℃)： | -23.7
相对密度(水=1)： | 0.92
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.78
饱和蒸气压(kPa)： | 506.62(22℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 685.5
临界温度(℃)： | 143.8
临界压力(MPa)： | 6.68
辛醇/水分配系数的对数值： | 0.95
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 632
爆炸上限%(V/V)： | 19
爆炸下限%(V/V)： | 7
溶解性： | 易溶于水、乙醇、氯仿等。
主要用途： | 用作致冷剂、甲基化剂，还用于有机合成。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂。
避免接触的条件： | 接触潮气可分解。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：5300mg/m3，4小时(大鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 23040
UN编号： | 1063
包装类别： | O52
包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第四类 B级有机剧毒品；车间空气中氯甲烷卫生标准 (GB 16192-199