代森锰 MSDS说明书

代森锰化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 代森锰
化学品英文名称： | maneb
中文名称2： | 乙撑双二硫代氨基甲酸锰
英文名称2： | manganese(Ⅱ)ethylenebis(dithiocarbamate)
技术说明书编码： | 1553
CAS No.： | 12427-38-2
分子式： | C4H6N2S4Mn
分子量： | 265.3

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
代森锰 12427-38-2

第三部分：危险性概述

健康危害： | 对皮肤和粘膜有刺激作用，接触后可发生皮炎、发痒、皮疹、红肿等。 误服出现胃肠刺激和中枢神经系统症状。
燃爆危险： | 本品属自燃物品，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 在空气中发热并自燃。卷入火内或与酸类接触，放出有毒和刺激性的烟雾。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化物、氧化锰。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制订标准
TLVWN： | 未制订标准
监测方法： | 硫氰酸钾－三氯化铁比色法；火焰原子吸收光谱法
工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 淡黄色晶体, 能潮解。
熔点(℃)： | 分解
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 1.92
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 溶于水，不溶于多数有机溶剂。
主要用途： | 用作农用杀菌剂, 可加工成粉剂和可湿性粉剂使用。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。
避免接触的条件： | 空气、光照。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：4000 mg/kg(小鼠经口)；6750 mg/kg(大鼠经口) LC50：3000 mg/m3(小鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 42503
UN编号： | 2210
包装类别： | O53
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.2 类自燃物品。