八氟-2-丁烯 MSDS说明书

八氟-2-丁烯化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 八氟-2-丁烯
化学品英文名称： | octafluorobut-2-ene
中文名称2： | 全氟-2-丁烯
英文名称2： | perfluoro-2-butene
技术说明书编码： | 1946
CAS No.： | 360-89-4
分子式： | C4F8
分子量： | 200

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
八氟-2-丁烯 360-89-4

第三部分：危险性概述

健康危害： | 热解能放出高毒氟化氢。
环境危害： | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染，对大气臭氧层有极强破坏力。
燃爆危险： | 本品不燃，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： |
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物： | 氟化氢。
灭火方法： | 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞、损坏。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、过氧化物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.1(八氟异丁烯)(mg/m3)
TLVTN： | 未制订标准
TLVWN： | 未制订标准
工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴乳胶手套。
其他防护： | 注意检测毒物。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色气体。
熔点(℃)： | -139--129
沸点(℃)： | 1.2
相对密度(水=1)： | 无资料
相对蒸气密度(空气=1)： | 6.9
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
主要用途： |

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、过氧化物。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和空气的污染，对大气臭氧层有极强破坏力。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 22038
UN编号： | 2422
包装类别： | O53
包装方法： | 钢质气瓶。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、过氧化物、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。