溴甲烷 MSDS说明书

溴甲烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 溴甲烷
化学品英文名称： | bromomethane
中文名称2： | 甲基溴
英文名称2： | methyl bromide
技术说明书编码： | 102
CAS No.： | 74-83-9
分子式： | CH3Br
分子量： | 94.94

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
溴甲烷 74-83-9

第三部分：危险性概述

健康危害： | 主要损害中枢及周围神经系统；对皮肤、粘膜、肺、肾、肝、心血管等也有损害。以中枢神经系统和肺最早受到损害，也最为严重。 急性中毒：轻度有头痛、头晕、恶心、全身无力、嗜睡、震颤、咳嗽、咯痰等；较重者出现兴奋、谵妄、共济失调、肌痉挛，并可伴有多发性神经炎和肝、肾损害；严重中毒时，因脑水肿出现抽搐、躁狂、昏迷；或因肺水肿或循环衰竭而出现紫绀。可因肺水肿，神经系统严重损害或循环衰竭而死亡。接触极高浓度可迅速死亡。皮肤接触其液体可致灼伤。 慢性中毒：常有头痛、全身乏力、嗜睡、记忆力减退等，亦可伴有周围神经炎和植物
燃爆危险： | 本品易燃，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温以及铝粉、二甲亚砜有燃烧爆炸的危险。与活性金属粉末（如镁、铝等）能发生反应, 引起分解。与碱金属接触受冲击时会着火燃烧。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。
灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[皮]
前苏联MAC(mg/m3)： | 1
TLVTN： | OSHA 20ppm,76mg/m3[皮][上限值]; ACGIH 5ppm,19mg/m3[皮]
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 气相色谱法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴正压自给式呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿透气型防毒服。
手防护： | 戴防化学品手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色气体，有甜味。
熔点(℃)： | -93
沸点(℃)： | 3.6
相对密度(水=1)： | 1.72
相对蒸气密度(空气=1)： | 3.27
饱和蒸气压(kPa)： | 243.18(25℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 769.1
临界温度(℃)： | 194
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | -1.1
闪点(℃)： | -40
引燃温度(℃)： | 536
爆炸上限%(V/V)： | 16
爆炸下限%(V/V)： | 10
溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。
主要用途： | 农业上用作杀虫熏剂、冷冻剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、活性金属粉末。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：214 mg/kg(大鼠经口) LC50：1540mg/m3，2小时(小鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，应特别注意对大气的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 23041
UN编号： | 1062
包装类别： | O52
包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第四类 B级有机剧毒品。